|  |  |
| --- | --- |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY PRO TRAKTOR  S NAKLADAČEM A ŠTĚPKOVAČEM** | |
| **1. Veřejná zakázka** | |
| Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, zadávaná v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek  Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 6) a dále v souladu se Směrnicí pro zadávání  veřejných zakázek malého rozsahu (obec Těškovice, účinnost od 1.4.2018). | |
| **Název veřejné zakázky:** | **Pořízení traktoru pro obec Těškovice** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| **Název:** | **Obec Těškovice** |
| **Sídlo:** | Těškovice 170, 747 64 |
| **DIČ:** | CZ00535117 |
| **Účastník** | |
| **Název:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČ:** |  |

Níže jsou specifikovány **POVINNÉ MINIMÁLNÍ technické parametry** požadované zadavatelem pro pořizovaný traktor s čelním nakladačem a štěpkovačem.

**Na technický parametr uvede účastník odpověď „ANO/NE“ nebo konkrétní nabízenou hodnotu. Za situace, kdy zde účastník uvede odpověď „NE“ či nebude konkrétní nabízená hodnota odpovídat požadavku zadavatele, bude nabídka takového účastníka vyloučena z další účasti ve výběrovém řízení, a to pro nesplnění požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **POVINNÉ MINIMÁLNÍ technické parametry**  **požadované zadavatelem pro traktor:** | **ANO/NE nebo konkrétní nabízená hodnota** |
| **MOTOR** | **xxx** |
| * vznětový motor |  |
| * max. jmenovitý výkon motoru 33-38 KW, 44-50 HP |  |
| * emise dle aktuálních požadavků Stage V. |  |
| **LESNÍ NÁSTAVBA** | **xxx** |
| * se schválenou lesnickou nástavbou pro malotraktor s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty\* dle normy ISO 8083 a 8084 (FOPS, OPS) |  |
| **ROZMĚRY A HMOTNOSTI** |  |
| * provozní hmotnost min. 1 500 kg |  |
| * světlá výška min. 300 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **POVINNÉ MINIMÁLNÍ technické parametry**  **požadované zadavatelem pro čelní nakladač:** | **ANO/NE nebo konkrétní nabízená hodnota** |
| * kompatibilní s nabízeným typem traktoru |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **POVINNÉ MINIMÁLNÍ technické parametry**  **požadované zadavatelem pro štěpkovač:** | **ANO/NE nebo konkrétní nabízená hodnota** |
| * kompatibilní s nabízeným typem traktoru |  |

Dále jsou níže specifikovány **ostatní technické parametry** pro pořizovaný traktor s čelním nakladačem a štěpkovačem **K POVINNÉMU VYPLNĚNÍ**, které jsou představou zadavatele z provozních důvodů.

**Na technický parametr uvede účastník odpověď „ANO/NE“ nebo konkrétní nabízenou hodnotu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **K POVINNÉMU VYPLNĚNÍ ÚČASTNÍKEM**  **jako informace o technických parametrech nabídky pro traktor**  **– uvedené parametry jsou představou zadavatele z provozních důvodů:** | **ANO/NE nebo konkrétní nabízená hodnota** |
| **PŘEVODOVKA** |  |
| * hydrostatická |  |
| * reverzace vpřed a vzad |  |
| * pohon 4 x 4, s možností přepínání na 2 x 4, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| **HYDRAULIKA** |  |
| * výkon hydraulického čerpadla min. 35 l/ min |  |
| * jeden hydraulický okruh vyvedený vpředu ovládaný z kabiny |  |
| * dva hydraulické okruhy vyvedené vzadu ovládané z kabiny |  |
| **KABINA** |  |
| * 12V elektrická soustava, zásuvka pro přívěs |  |
| * vnější zásuvka pro ovládání čelního nakladače |  |
| * s topením a ventilací, přední i zadní stěrač, posilovač řízení, přední i zadní pracovní světla na kabině, vnitřní osvětlení, klimatizace |  |
| * komfortní sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem |  |
| * rádio včetně antény, kabeláže, reproduktorů, konektorů a montáže |  |
| * oranžový výstražný maják |  |
| **OSTATNÍ** |  |
| * zadní tříbodový závěs |  |
| * přední tříbodový závěs |  |
| * zadní vývodová hřídel 540 ot/min. |  |
| * spojovací zařízení – čep průměru 35 mm |  |
| **KOLA A PNEUMATIKY** |  |
| * travní kola přední minimálně 15 |  |
| * travní kola zadní minimálně 20 |  |
| * pevné disky |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **K POVINNÉMU VYPLNĚNÍ ÚČASTNÍKEM**  **jako informace o technických parametrech nabídky pro čelní nakladač**  **– uvedené parametry jsou představou zadavatele z provozních důvodů:** | **ANO/NE nebo konkrétní nabízená hodnota** |
| * čelní nakladač s paralelogramem, včetně lopaty, šířka 1 500 – 1 700 mm, |  |
| * paletizační vidle |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **K POVINNÉMU VYPLNĚNÍ ÚČASTNÍKEM**  **jako informace o technických parametrech nabídky pro štěpkovač**  **– uvedené parametry jsou představou zadavatele z provozních důvodů:** | **ANO/NE nebo konkrétní nabízená hodnota** |
| * zadní, včetně kardanu |  |
| * pro průměr štěpkovaného materiálu min. 80 mm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výše uvedeným technickým parametrům odpovídá:** | | |
| **Traktor** | **Značka/Model/Typ:** |  |
| **Čelní nakladač** | **Značka/Model/Typ:** |  |
| **Štěpkovač** | **Značka/Model/Typ:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **cena bez DPH** | **DPH** | **celkem vč. DPH** |
| Traktor | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Čelní nakladač | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Štěpkovač | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| **Celková nabídková cena** | **,- Kč** | **,- Kč** | **,- Kč** |

**Jako výše označený účastník výběrového řízení čestně prohlašuji, že traktor s čelním nakladačem a štěpkovačem budou dodány s takovými technickými parametry, jak je výše uvedeno.**

V ……………….., dne ………….

------------------------------------------------------

za účastníka výběrového řízení